ALU-STIGEN AS   FORANKRING OG FERDIGKONTROLL
Dokumentasjon av forankring og ferdigkontroll
Formål  Skjemaet dokumenterer valgt forankring, utført innfesting og ferdigkontroll før ryggvernstigen tas i bruk og overleveres.
Prosjekt og anlegg
	Kunde eller eier
	Klikk og skriv
	Prosjekt eller anlegg
	Klikk og skriv

	Adresse
	Klikk og skriv
	Ordre eller prosjektnummer
	Klikk og skriv

	Stige ID og plassering
	Klikk og skriv
	Høyde og utgangstype
	Klikk og skriv


Utførende og kontrollansvar
	Monteringsfirma
	Klikk og skriv
	Ansvarlig montør
	Klikk og skriv

	Monteringsdato
	Klikk og skriv
	Ferdigkontrolldato
	Klikk og skriv

	Kontrollør
	Klikk og skriv
	Virksomhet
	Klikk og skriv


Forankringsgrunnlag
	Underlag
	Betong mur stål tre eller annet
	Veggfestetype
	Klikk og skriv

	Antall og avstand veggfester
	Klikk og skriv
	Anker leverandør og type
	Klikk og skriv

	Dimensjon og materiale
	Klikk og skriv
	Forankringsdybde
	Klikk og skriv

	Tiltrekkingsmoment
	Klikk og skriv
	Dokument og batchreferanse
	Klikk og skriv


1 Registrering av forankringspunkter
Registrer hvert veggfeste eller hver forankringsgruppe. Oppgi dybde i millimeter og moment i newtonmeter. Verdiene fastsettes for det faktiske underlaget etter prosjektgrunnlaget og ankerleverandørens anvisning.
	ID
	Høyde eller plassering
	Veggfestetype
	Underlag
	Anker type og dimensjon
	Antall
	Dybde
	Moment
	Resultat kommentar og initialer

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


2 Kontroll av utført forankring
Marker én status for hvert punkt. Beskriv avvik og nødvendige tiltak i kommentarfeltet.
	Nr
	Kontrollpunkt
	OK
	Avvik
	Ikke relevant
	Kommentar eller tiltak

	1
	Underlaget er identifisert og samsvarer med prosjekteringsgrunnlaget.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	2
	Veggfestenes plassering, antall og innbyrdes avstand samsvarer med tegning eller monteringsanvisning.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	3
	Kantavstander, senteravstander og avstand til fuger eller svakhetssoner er kontrollert.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	4
	Hull er boret med dokumentert diameter og dybde for valgt anker.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	5
	Borehull er rengjort og klargjort etter ankerleverandørens anvisning.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	6
	Ankerets produktnavn, dimensjon, materiale, korrosjonsbeskyttelse og eventuell batch er kontrollert før montering.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	7
	Anker er montert med dokumentert effektiv innfestingsdybde.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	8
	Skiver, muttere og gjengeinngrep er korrekt montert og har tilstrekkelig inngrep.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	9
	Påkrevd tiltrekkingsmoment er brukt og registrert for mekaniske ankere.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	10
	Eventuell herdetid for kjemisk anker er overholdt før belastning og ferdigkontroll.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	11
	Veggfestene ligger korrekt mot underlaget uten tvang, deformasjon eller uønskede mellomlegg.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	12
	Underlaget er uten synlige skader, og alle forankringspunkter kan spores til registreringen på side 2.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	


3 Ferdigkontroll av ryggvernstigen
Marker én status for hvert punkt. Beskriv avvik og nødvendige tiltak i kommentarfeltet.
	Nr
	Kontrollpunkt
	OK
	Avvik
	Ikke relevant
	Kommentar eller tiltak

	1
	Stigen står loddrett og uten synlig skjevstilling, setning eller tvang i konstruksjonen.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	2
	Alle veggfester i rustfritt stål A2 / AISI 304, skjøter, skruer, muttere og låseforbindelser er komplette, riktig plassert og tiltrukket.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	3
	Trinnavstanden er 280 mm senter til senter og trinnene gir sikkert fotfeste.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	4
	Stigetrinn, vanger og aluminiumsdeler i EN AW 6063 T66 er uten skader, skarpe kanter eller vesentlig korrosjon.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	5
	Fri bredde, veggavstand og nødvendige klaringer samsvarer med valgt løsning og prosjektunderlag.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	6
	Ryggvernets starthøyde, avslutning, ringer, bøyler og langsgående forbindelser er riktige, komplette og faste.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	7
	Plattformer og gitterrister er hele, riktig innfestet og uten åpninger eller skader som gir fare.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	8
	Rekkverk, topprekkverk, dører og utgangskomponenter er faste og fungerer som forutsatt.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	9
	Tilkomst, nederste trinn og utgang er frie. Sikring mot uvedkommende bruk er montert der det kreves.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	10
	Hele adkomstveien er funksjonskontrollert fra nederste til øverste nivå.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	11
	Bilder, tegninger, forankringsdata, monteringsanvisning og avvik er samlet for overlevering.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	


4 Avvik og korrigerende tiltak
Registrer alle avvik. Sikkerhetskritiske avvik skal føre til sperring frem til dokumentert utbedring og ny kontroll.
	Nr
	Avvik og plassering
	Korrigerende tiltak
	Ansvarlig
	Frist
	Lukket dato og signatur

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


5 Vedlegg
	[  ] Monteringsanvisning
	[  ] Prosjekttegning
	[  ] Anker produktblad
	[  ] Beregning eller dimensjonering

	[  ] Bilder av forankring
	[  ] Bilder av ferdig stige
	[  ] Moment eller prøverapport
	[  ] Annet vedlegg


6 Konklusjon og signering
	[  ]
	Forankring og ferdigmontert stige er godkjent for overlevering

	[  ]
	Midlertidig godkjent med registrerte tiltak og frister

	[  ]
	Ikke godkjent og sperret frem til dokumentert utbedring



	Ansvarlig montør
	Navn og signatur
	Dato
	Klikk og skriv

	Ferdigkontrollør
	Navn og signatur
	Dato
	Klikk og skriv

	Eier eller byggherre
	Navn og signatur
	Overlevert dato
	Klikk og skriv

	Neste periodiske kontroll
	Klikk og skriv
	Stigen sperret
	Ja eller nei
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