ALU-STIGEN AS   KONTROLLJOURNAL FOR RYGGVERNSTIGE
Kontrolljournal for ryggvernstige
Periodisk kontroll av fastmontert rednings og adkomststige
Formål  Journalen brukes til å dokumentere at stigen, ryggvernet, veggfestene, plattformene og utgangen er kontrollert, og at registrerte avvik blir fulgt opp før de kan redusere sikkerheten.
Anleggsopplysninger
	Kunde eller eier
	Klikk og skriv
	Anlegg eller bygg
	Klikk og skriv

	Adresse
	Klikk og skriv
	Stige ID
	Klikk og skriv

	Plassering
	Klikk og skriv
	Stigehøyde
	Klikk og skriv

	Utgangstype
	Klikk og skriv
	Monteringsår
	Klikk og skriv


Kontrollopplysninger
	Kontrolldato
	Klikk og skriv
	Kontrolltype
	Periodisk eller ekstra

	Kontrollør
	Klikk og skriv
	Virksomhet
	Klikk og skriv

	Forrige kontroll
	Klikk og skriv
	Neste kontroll
	Klikk og skriv


Når journalen skal brukes
Gjennomfør og dokumenter periodisk kontroll minst én gang per år, eller oftere når risikovurderingen eller lokale forhold krever det.
Gjennomfør ekstra kontroll etter sammenstøt, fallhendelse, ombygging, ekstremvær, brannpåvirkning eller mistanke om skade.


1 Kontrollskjema for stige og innfesting
Kontroller visuelt og funksjonelt. Utføres av person med nødvendig kompetanse. Sperr stigen ved sikkerhetskritiske avvik.
	Nr
	Kontrollpunkt
	OK
	Avvik
	Ikke relevant
	Kommentar eller tiltak

	1
	Stige ID og monteringssted stemmer med journalen og tilgjengelig dokumentasjon.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	2
	Monteringsanvisning, prosjektunderlag og tidligere kontroller er gjennomgått.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	3
	Tilkomst, nederste trinn og utgang er frie for hindringer, is og løse gjenstander.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	4
	Tiltak mot uvedkommende bruk er intakte der risikovurderingen krever slik sikring.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	5
	Stigen står loddrett uten synlig skjevstilling, setning eller tvang i konstruksjonen.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	6
	Stigetrinn er hele og faste, med sikkert fotfeste og uten sprekker eller deformasjon.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	7
	Vanger og aluminiumsdeler er uten sprekker, skarpe kanter, bulker eller annen skade.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	8
	Skjøter og forbindelser er faste uten unormal bevegelse, gliper eller deformasjon.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	9
	Veggfestene er hele, riktig plassert og uten deformasjon eller vesentlig korrosjon.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	10
	Forankringer, skruer og muttere sitter fast. Underlaget er uten synlige sprekker eller uttrekk rundt festene.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	


Materialreferanse  Stigetrinn, vanger og aluminiumsdeler er EN AW 6063 T66. Veggfester er rustfritt stål A2 AISI 304, og festemidler er normalt A4 der dette inngår i leveransen.


2 Kontrollskjema for ryggvern og utgang
Punkter som ikke inngår i den leverte konfigurasjonen markeres som ikke relevante.
	Nr
	Kontrollpunkt
	OK
	Avvik
	Ikke relevant
	Kommentar eller tiltak

	11
	Ryggvernets ringer, bøyler og langsgående forbindelser er komplette, faste og uten skade.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	12
	Ryggvernets starthøyde og geometri er uendret, med fri avstand til omkringliggende konstruksjoner.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	13
	Plattformer og gitterrister er hele, faste og uten åpninger, skader eller belegg som gir sklifare.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	14
	Rekkverk, topprekkverk og utgangskomponenter er faste og gir trygg overgang til sikkert nivå.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	15
	Dører, porter og bevegelige utgangsdeler åpner, lukker og låser som forutsatt.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	16
	Veggfestene i rustfritt stål A2 AISI 304 har ingen tegn til skadelig korrosjon eller materialbrudd.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	17
	Festemidler og låsemuttere er intakte, korrekt montert og uten tegn til løsning eller skadelig korrosjon.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	18
	Smuss, is, vegetasjon og avleiringer er fjernet. Vann dreneres uten å bli stående.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	19
	Det er ikke utført uautoriserte endringer, påmontering eller bygningsarbeider som reduserer sikkerheten.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	

	20
	Hele adkomstveien er funksjonskontrollert og vurdert sikker fra nederste til øverste nivå.
	[  ]
	[  ]
	[  ]
	


Ved avvik  Beskriv plassering og omfang tydelig. Ta gjerne bilder og angi bildefil eller vedleggsnummer i kommentarfeltet eller avvikstabellen.


3 Avvik og tiltak
Registrer alle forhold som krever oppfølging. Kritiske avvik skal føre til umiddelbar sperring frem til stigen er utbedret og kontrollert på nytt.
	Nr
	Avvik og plassering
	Midlertidig sikring eller tiltak
	Ansvarlig
	Frist og status

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


4 Konklusjon og signering
	[  ]
	Godkjent for fortsatt bruk

	[  ]
	Midlertidig godkjent med registrerte tiltak og frister

	[  ]
	Ikke godkjent og sperret frem til dokumentert utbedring



	Neste kontroll
	Klikk og skriv
	Stigen sperret
	Ja eller nei

	Kontrollør signatur
	Klikk og skriv
	Dato
	Klikk og skriv

	Eier ansvarlig
	Klikk og skriv
	Dato
	Klikk og skriv




5 Kontrollhistorikk
	Dato
	Kontrollør
	Resultat
	Avvik lukket
	Neste kontroll

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Oppbevaring  Journalen oppbevares sammen med FDV, monteringsanvisning, prosjektunderlag, bilder og dokumentasjon av utførte tiltak.
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